|  |  |
| --- | --- |
| **CAN KURTARMA, YANGIN, DENİZ KİRLİLİĞİ ÖNLEME, DÖKÜMAN VE TEÇHİZATI** | **SEFER BÖLGESİ** |
| Liman Seferi |  Kabotaj | Yakın Sefer | Uzak Sefer |
| İdari  | 100 mille |
| Can Salı  | Hayır | Hayır | Evet | Evet | Evet |
| Can filikası, kurtarma botu veya hizmet botu(1) | Hayır | Hayır | Evet | Evet | Evet |
| Can simidi (2)  | 8 metre altı |  1 adet |  1 adet | 2 adet | 2 adet | 2 adet |
| 8 m.ve üzeri ile 24 m arası |  2 adet |  2 adet | 2 adet | 4 adet | 4 adet |
| 24 m ve üzeri |  4 adet |  4 adet | 4 adet | 6 adet | 6 adet |
| Can yeleği (kişi adedi kadar) | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Paraşütlü işaret fişeği | Hayır | Hayır | Hayır  | 4 adet | 4 adet |
| El maytabı | Hayır | Hayır | 2 adet | 4 adet | 4 adet |
| Duman kandili | Hayır | Hayır | Hayır  | 2 adet | 2 adet |
| Sabit VHF (18 GT’dan büyük gemiler) | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| El VHF (3) | Hayır | Hayır | Evet | Evet | Evet |
| Sart(4) | Hayır | Hayır | Hayır | Evet | Evet |
| Portatif Yangın Söndürme Cihazı (5) | 8 metre altı | 2 kg’lık1 adet | 2 kg’lık1 adet | 2 kg’lık2 adet | 2 kg’lık2 adet | 2 kg’lık2 adet |
| 8 m.ve üzeri ile 15 m arası | 2 kg’lık1 adet | 2 kg’lık2 adet | 6 kg’lık2 adet | 6 kg’lık2 adet | 6 kg’lık2 adet |
| 15 m.ve üzeri ile 24 m arası | 6 kg’lık1 adet | 6 kg’lık2 adet | 6 kg’lık2 adet | 6 kg’lık3 adet | 6 kg’lık3 adet |
| 24 m ve üzeri | 6 kg’lık2 adet | 6 kg’lık3 adet | 6 kg’lık3 adet | 6 kg’lık5 adet | 6 kg’lık5 adet |
| Sabit Yangın Pompası (15 metre ve üzerindeki gemiler) | Hayır  | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Yangın İhbar Butonu (11)  | Hayır | Hayır | Hayır  | Evet | Evet |
| Genel Alarm Butonu (11)  | Hayır | Hayır | Hayır | Evet | Evet |
| Sabit Yangın Söndürme Sistemi (6) | Hayır | Hayır | Hayır  | Evet | Evet |
| Yangın Battaniyesi (Kuzinesi bulunanlar için) | Hayır | Hayır | Hayır  | Evet | Evet |
| Yangın algılama ve alarm sistemi (6)  | Hayır | Hayır | Hayır  | Evet | Evet |
| Denizde Canlı Kalma El Kitabı | Hayır | Hayır | Evet  | Evet | Evet |
| Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü  | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Radar Reflektör (Ahşap ve fiber tekneler için)(7) | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| İlk Yardım Seti | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Can Kurtarma Teçhizatı Kullanma Talimatı | Hayır | Hayır | Evet | Evet | Evet |
| Yangın Elbisesi(8) (Set) | Hayır | Hayır | Hayır | Evet | Evet |
| Halat Atma Aleti(9) (1 adet)  | Hayır | Hayır | Hayır | Evet | Evet |
| Isı Koruyucu Elbise (Kişi adeti) | Hayır | Hayır | Hayır | Evet | Evet |
| Pis Su Tankı  | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Sintine Pompası, Sintine Seviye Alarmı(10)  | Hayır | Hayır | Evet | Evet | Evet |
| **SEYİR YARDIMCI TEÇHİZATI** |
| Seyir Haritası (Seyir yaptığı bölgeye uygun) | Hayır | Hayır | Evet | Evet | Evet |
| Dürbün (15 metre ve üzerindeki gemiler) | Hayır | Hayır | Evet | Evet | Evet |
| Pusula | Hayır | Evet | Evet | Evet | Evet |
| COLREG’e Uygun Fener, Şekil ve Sesli İşaret Aletleri | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| GPS(9)  | Hayır | Hayır | Evet | Evet | Evet |
| El İskandili veya Elektrikli iskandil | Hayır | Hayır | Hayır | Evet | Evet |
| Barometre(11)  | Hayır | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Termometre(11)  | Hayır | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Radar(11)  | Hayır | Hayır | Evet | Evet | Evet |
| Uluslararası İşaret Kod Kitabı, Fenerler ve Sis İşaretleri Kitabı | Hayır | Hayır | Hayır | Evet | Evet |
| Aldis veya Şarjlı Işıldak(11)  | Hayır | Hayır | Hayır | Evet | Evet |

**EK-6 BALIKÇI GEMİLERİ DENETİM LİSTESİ**

*Uluslararası seferlerde, uluslararası kurallar ve Türkiye’nin taraf olduğu sözleşme hükümleri esas alınacaktır.*

*1-Kaboj seferinde can filikası, kurtarma botu veya hizmet botundan en az birinin bulunması ve gemide bulunan kişi sayısı kadar %100 kapasiteyi sağlaması, sağlamazsa ilave can salı istenecektir.*

*2-Can simidi birden fazla ise en az biri el inceli biri ışıklı şamandıralı olacaktır.*

*3-300 GT ve üzeri gemiler için 1 adet (Kabotaj seferinde el VHF’i yoksa bir çift volki-tolki olacaktır).*

*4-300- 500 GT arası 1 adet ve 500 ve üstü 2 adet.*

*5-Toplam makine gücü 375 kW’dan büyük her gemi 45 kg’lık 1 adet foam portatif yangın söndürücü ilave edilecektir.*

*6-Tutuşma sıcaklığı 55˚C altında yakıt kullanan tam boyu 15 metre ve üzerindeki gemilerden veya ana makinelerin toplam gücü 736 Kw ve üstü olan gemilerden istenir.*

*7-Radar reflektör 195 cm³’ten küçük olmayacaktır.*

*8-500 GT ve üstü gemilerden 1 adet.*

*9-300 GT ve üstü gemilerden.*

*10-Ek-21’e göre bakılacak.*

*11-Tam boyu 24 metre ve üzerindeki gemilerden.*